附件1：采购清单及实质性技术参数要求（★项为不可负偏离条款）
	[bookmark: heading_12]序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	摄像机
	1. 设备具有≥3个镜头，且具有3个靶面尺寸≥1/2.7"英寸的CMOS图像传感器，内置≥1颗GPU芯片、≥8颗红外补光灯。
2. 设备具有≥3个独立的图像采集通道,每个通道可同时支持采集、输出和存储，通道1主码流≥2688x1520、通道2和通道3主码流≥1920x1080。
3. ★设备内置大模型算法芯片,可调用大模型算法检测并分类识别目标；设备内置容量为8GB的eMMC芯片,存储大模型算法及数据。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
4. ★设备具有≥1颗红色报警灯、≥1颗蓝色报警灯，尾部具有安装支架，采用金属外壳。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
5. ★设备采用智能大模型算法，在环境光照度不高于1Ix的情况下，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗进行目标检测，检测上报延时≤1s。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
6. ★当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或红蓝灯交替闪烁报警，警戒音类型≥10种可选。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
7. 当水平视场角为81°时，可检测距离设备80m处肩宽不超过20像素的行人(1.7mx0.5m)。当水平视场角为81°时，可检测距离设备100m处车头宽度不超过26像素的机动车（长4864mmx宽1870mmx高1447mm)。
8. 设备的智能分析目标支持人、车目标识别。当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时,报警检测目标设置为人体和/或车辆时,在设定的检测区域内出现如下情况时：1)光线明暗变化、2)篮球滚动、3)狗行走、4)树摇晃、5)旗帜飘动，不会触发报警。
9. 设备具有垂直方向调节功能：垂直方向支持±10°旋转，镜头和红外补光灯模块应同步垂直旋转。
10. 设备顶部具有平衡检测模块，可指示设备水平状态。
11. 外壳防护等级≥IP67。
	台
	25
	
	
	

	2
	录像机
	1. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；
2. 具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A），可内置≥16块SATA接口硬盘
3. 支持最大接入带宽 ≥384Mbps，最大存储带宽 ≥384Mbps，最大转发带宽 ≥256Mbps
4. 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息
5. 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防
6. 支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持 4 种周界报警模式，每种模式最多同时支持 4 个警戒区域
7. ★支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
8. ★周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
9. ★支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99%（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
	台
	2
	
	
	

	3
	硬盘
	16T
	块
	6
	
	
	

	4
	枪机安装支架
	定制枪机配套安装支架
	台
	25
	
	
	

	5
	前端设备终端防雨箱
	规格400*500*200
	个
	25
	
	
	

	6
	摄像机电源
	12V/2A
	个
	25
	
	
	

	7
	交换机
	5口千兆POE
	台
	7
	
	
	

	8
	交换机
	24口千兆交换机
	台
	1
	
	
	

	9
	交换机
	8口千兆
	台
	5
	
	
	

	10
	收发器
	单模单芯千兆、SC接口
	对
	25
	
	
	

	11
	跳线
	SC-SC  3米
	条
	50
	
	
	

	12
	收发器机架式电源
	14槽
	台
	2
	
	
	

	13
	光缆
	12芯单模
	米
	1900
	
	
	

	14
	终端盒
	8个SC接口
	个
	25
	
	
	

	15
	光缆熔接
	含熔接、耦合器、尾纤、热缩管等
	项
	1
	
	
	

	16
	电源线
	RVV2*2.5
	米
	1900
	
	
	

	17
	网线
	6类室内非屏蔽双绞线
6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；
执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5
性能等级：六类
是否屏蔽：非屏蔽
芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯
撕裂绳：有
排流线：无
十字骨架：有
应用场景：室内
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5
	箱
	5
	
	
	

	18
	穿线管
	PVC直径25mm  中型管
	米
	1900
	
	
	

	19
	监控立杆
	高度3米
	根
	25
	
	
	

	20
	立杆基础
	600*600*600混凝土浇筑
	个
	25
	
	
	

	21
	辅材
	电源空开、排插、扎带、胶布、标签、固定螺丝等
	批
	1
	
	
	

	22
	线路敷设
	线路敷设
	天
	90
	
	
	

	23
	宁德港口7-10号泊位限定区域周界报警监控系统
	1. 监控设备管理：统一接入、登记泊位周界所有摄像头、报警终端等设备，实现设备在线状态、参数配置集中管控。
2. 监控区域管理：按港口7-10号泊位划分限定周界，支持多个区域新增、编辑、删除及警戒规则单独配置。
3. 监控点位管理：对各摄像头、报警探测点位进行坐标标注、点位信息录入、分组归类、点位权限及值守关联配置。
4. 预警管理：实现越界、入侵、翻越等周界行为自动检测，实时弹窗预警。
5. 流媒体管理：负责视频实时预览、码流转发、视频抓拍、流媒体编码解码及视频资源调度分发。
6. GIS地图定制：依托港口泊位地理信息，定制7-10号泊位周界电子地图，直观展示点位分布、警戒区域、报警位置及设备状态。
7. 数据管理：对所有报警记录、抓拍图片、告警时间、点位信息自动存储，支持多条件查询、报表统计、数据导出与历史回溯。
8. 边检系统定制改造：适配完成系统接口对接、数据互通、业务流程适配。
9. 人员管理：黑白名单人员信息维护。
10. 大屏展示：支持泊位周界实时视频、报警弹窗、设备状态、区域态势、统计数据集中上屏，可视化整体监管运行情况。
11. 系统对接：对接宁德港口7-10号泊位限定区域周界报警设备协同管理系统。
	套
	1
	
	
	

	24
	宁德港口7-10号泊位限定区域周界报警接入三口系统设备协同管理系统
	1. 登录认证：超脑设备登录对接；宁德港口7-10号泊位限定区域周界报警监控系统登录对接；
2. 周界摄像机设备信息对接：完成泊位周界所有摄像机设备信息接入、参数同步、点位信息匹配，实现设备基础信息互联互通。
3. 海康超脑设备驱动集成：集成海康超脑专用驱动程序，兼容适配设备协议，实现超脑设备正常接入、识别与稳定联动。
4. 设备状态巡检：自动对超脑、周界摄像机进行在线离线、故障、异常状态定时巡检，实时监测设备运行工况并异常提醒。
5. 超脑和周界摄像机设备数据采集：实时采集设备运行参数、视频流、检测告警、状态报文等各类数据，为系统分析与联动提供数据源。
6. 超脑人员库集成：对接同步海康超脑人员库，支持人员下发、更新、删除、查询。
7. 日志功能：自动记录系统登录、设备操作、数据交互、报警事件、权限操作等行为日志，支持留存、追溯与查询审计。
8. 系统对接：实现与宁德港口7-10号泊位限定区域周界报警监控系统双向接口连通，完成数据共享、报警联动、业务流程协同互通。
	套
	1
	
	
	

	A
	小计
	
	
	0.00 
	

	B
	系统部署联调费
	
	
	0.00 
	

	C
	税费
	
	
	0.00 
	

	D
	总计
	
	
	0.00 
	






附件2：报价函、报价一览表及分项报价明细表
[bookmark: heading_13]一、报价函
致：福建宁连港口有限公司
我方已仔细研究漳湾作业区7-10号泊位港区边界报警系统项目询比价函全部内容，认可最低价中标规则，完全响应采购文件所有实质性要求，自愿以人民币（大写）______元（¥______元）的含税9%总报价参与本项目报价，并郑重承诺如下：
1. 本报价有效期自递交截止之日起90日历天，有效期内不撤销报价。
2. 所提供的全部资质、业绩、技术等材料真实合法有效，如有虚假，自愿承担全部法律责任，接受取消报价/成交资格的处理。
3. 承诺按合同约定周期完成全部工作，所供设备满足采购文件实质性参数要求，质量符合国家及行业标准。
4. 认可采购人不承担我方准备报价文件的任何费用，不承诺最低报价以外的任何供应商成交。
5. 严格遵守国家法律法规及采购文件约定，秉持公平竞争原则，不围标、串标，不进行任何违法违规行为。
报价单位（公章）：
法定代表人/授权委托人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
[bookmark: heading_14]

二、报价一览表
	项目名称
	漳湾作业区7-10号泊位港区边界报警系统项目

	含税总报价（大写）
	人民币（¥元）

	履约周期
	日历天（≤60日历天）

	质保期
	年（≥壹年）

	是否实质性响应全部采购要求
	□是 □否


报价单位（公章）：
法定代表人/授权委托人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
[bookmark: heading_15]三、分项报价明细表

报价单位（公章）：
法定代表人/授权委托人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日


[bookmark: heading_16]
附件3：技术参数响应表

注：1. 须逐条响应全部参数，不得遗漏、合并；2. 核心实质性参数负偏离的，报价文件按无效处理。
报价单位（公章）：
法定代表人/授权委托人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
[bookmark: heading_17]附：法定代表人身份证明及授权委托书
[bookmark: heading_18]1. 法定代表人身份证明
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 （报价单位名称）的法定代表人，特此证明。
附件：法定代表人身份证正反面复印件
报价单位（公章）：
日期： 年 月 日
[bookmark: heading_19]2. 法定代表人授权委托书
致：福建宁连港口有限公司
本人 （姓名） 系 （报价单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方名义参加本项目报价、合同谈判、签订及履约相关全部工作，代理人签署的一切文件和处理的一切事务，我方均予以承认。
委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期满止，代理人无转委托权。
附件：授权委托人身份证正反面复印件
法定代表人（签字或盖章）：
报价单位（公章）：
授权委托人（签字）：                                               日期： 年 月 日
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